|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | резервуар площадью по наружному обмеру 183,8 кв.м. Объем 2187 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 2 | резервуар площадью по наружному обмеру 183,8 кв.м. Объем 2187 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 3 | резервуар площадью по наружному обмеру 32,2 кв.м. Объем 188 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 4 | резервуар площадью по наружному обмеру 408,1 кв.м. Объем 4571 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 5 | резервуар площадью по наружному обмеру 183,8 кв.м. Объем 2187 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 6 | резервуар площадью по наружному обмеру 183,8 кв.м. Объем 2187 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 7 | резервуар площадью по наружному обмеру 183,8 кв.м. Объем 2187 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 8 | резервуар площадью по наружному обмеру 38,5 кв.м., 229 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 9 | резервуар площадью по наружному обмеру 38,5 кв.м., 229 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 10 | резервуар площадью по наружному обмеру 38,5 кв.м., 229 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
| 11 | резервуар площадью по наружному обмеру 183,8 кв.м. Объем 2187 куб.м. | Алтайский край, г.Барнаул, 9-Заводской проезд, д.48 |  |
|  |  |  |  |

 ***ТЗ на демонтаж 11 резервуаров***

 демонтировать данные резервуары

В ходе демонтажа выделить деловой листовой металл в геометрически правильных размерах Шириной не менее 1100мм и длинной не менее 1100мм.

Выделенный деловой листовой металл поставить заказчику в кол-ве не менее 100тонн. Стоимость работы по демонтажу и разделке делового металла, поставляемого заказчику определяется \_\_\_\_\_\_\_\_\_руб\тон. Оплата работ производится взаимозачетом- металлоломом полученным в ходе монтажа по цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб\тон. Металлолом полученный в ходе демонтажных работ сверх объема взаимозачёта исполнитель приобретает по аналогичной стоимости\_\_\_\_\_\_\_руб\тон.

Исполнитель производит вывоз с площадки остатков мазутного шлама и загрязнённый грунт, оплата за проведенные работы согласовываются в ходе переговоров. Исполнитель предоставляет документы по утилизации или реализации мазутного шлама и загрязнённого грунта.

Исполнитель берет полностью на себя обязательство по соблюдению правил охраны труда и противопожарной безопасности на площадке производства работ.

Исполнитель принимает обязательства по компенсации убытков полученных заказчиком в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций на площадке производства работ.